Инструкция для ПЧВ

**U1**

1-20 = 0.75 кВт

1-22 = 380 В

1-24 = ток двигателя смотреть на шилде двигателя

1-25 = скорость оборотов смотреть на шилде двигателя

1-29 = 2, после чего нажать ВВОД, РУЧН. Подождать пока на экране не появится PUSH OK. Нажать ОК и АВТО.

5-40 = 2 (реле)

6-90 = 0

6-91 = 10

ModBus:

8-30 = 2

8-31 = 2

8-32 = 2

8=33 = 2

**U2**

1-20 = 0.75 кВт

1-22 = 380 В

1-24 = ток двигателя смотреть на шилде двигателя

1-25 = скорость оборотов смотреть на шилде двигателя

1-29 = 2, после чего нажать ВВОД, РУЧН. Подождать пока на экране не появится PUSH OK. Нажать ОК и АВТО.

5-40 = 2 (реле)

ModBus:

8-30 = 2

8-31 = 3

8-32 = 2

8=33 = 2

**U3**

1-20 = 0.75 кВт

1-22 = 380 В

1-24 = ток двигателя смотреть на шилде двигателя

1-25 = скорость оборотов смотреть на шилде двигателя

1-29 = 2, после чего нажать ВВОД, РУЧН. Подождать пока на экране не появится PUSH OK. Нажать ОК и АВТО.

5-40 = 2 (реле)

ModBus:

8-30 = 2

8-31 = 4

8-32 = 2

8=33 = 2

**U4**

1-20 = 0.75 кВт

1-22 = 380 В

1-24 = ток двигателя смотреть на шилде двигателя

1-25 = скорость оборотов смотреть на шилде двигателя

1-29 = 2, после чего нажать ВВОД, РУЧН. Подождать пока на экране не появится PUSH OK. Нажать ОК и АВТО.

5-40 = 2 (реле)

ModBus:

8-30 = 2

8-31 = 5

8-32 = 2

8=33 = 2